SPECTRUM SURVEY프로그램 설명서

1. SPECTRUM SURVEY 설치 및 라이센스 등록.

: Spectrum Survey 3.4 이상 버전을 구입하신 고객에게는 Lock Key(프로그램 구동 장치) 대신 인증 키를 등록해 프로그램을 사용합니다.

참고 :  3.3 이하 버전을 구입하신 고객은 기존에 제공된 Lock Key를 사용하시고, 별도의 라이센스 등록은 필요없습니다.

1) 프로그램 CD를 삽입하면 아래의 화면이 나옵니다.

	상단의 Install Spectrum survey - 3.XX를 클릭해서 설치합니다. 프로그램이 모두 설치되고 장치ID(Device ID)창이 나타나면 ‘Close’를 클릭합니다.

2) 프로그램의 설치를 완료한 후 한글 패치를 설치합니다.

3) Spectrum Survey 프로그램을 실행합니다.

	프로그램 CD라벨의 상품코드, 주문번호를 이용하여 아래의 등록 절차를 마쳐야 합니다. 프로그램 실행 후에 나오는 Device ID(장치ID)를 확인하고 이를 이용하여 소끼아에 등록합니다.

4) 인터넷을 통해 http://www.sokkia.com에 접속합니다.

좌측의 N, America를 선택합니다.	상단의 Registration을 선택합니다.

	다음 화면에서 Spectrum Survey L1/L2를 선택 하십시오.

위와 같이 정보를 입력하시고 Submit를 클릭하시면 입력한 이메일 주소로 1일 후 인증코드를 받을 수 있습니다.

5) 인증 코드를 이메일로 받은 후 Spectrum Survey를 실행합니다.

인증 키를 입력한 후 [OK]를 선택합니다.

6) 지역시간 및 안테나를 자동 설정 할 수 있는 파일을 다운받아 붙여 넣기 하세요.

제공된 CD 또는 소끼아 코리아 홈페이지(http://www.sokkia.co.kr)의 제품자료실에서 30번 게시물을

다운로드 받으세요.

다운로드한 파일 이름을 반드시 SRVBPR.INI 로 바꾸시고, 붙여넣기 하시면 됩니다.

Spectrum Survey프로그램을 설치한 후 SRVBPR.INI 파일을 c: 드라이브 -> sokkia 폴더 -> Spectrum Survey version 3.X 폴더에 다운로드한 파일을 붙여 넣기 합니다.

SRVBPR.INI 파일을 붙여 넣기 하면 별도의 안테나 및 지역 시간 설정이 필요 없이 자동으로 설정됩니다.

Spectrum Survey 작업 흐름도

2. Project 만들기

1) 프로그램을 실행시키면 화면중앙에 프로젝트를 생성할 수 있는 화면이 나타남.

2) 프로젝트를 새로 생성하거나 이전의 프로젝트를 불러오거나 바로 이전 작업시의 프로젝트파일을 열 수 있다.

프로젝트 이름 : 작업명을 입력합니다.

사용자명 : 사용자의 이름을 입력합니다.

날짜 및 위치은 자동적으로 설정되어 저장됩니다.

만약 원하는 다른 디렉토리로 이동할 경우는 오른쪽 버튼을 이용해서 지정해주세요.

참고 설명 : 작업명에 대한 설명을 입력합니다.

회사 : 회사명을 입력합니다.

고객명 : 고객명을 입력합니다.

		위의 화면은 좌표계의 선택과 시간의 설정 화면입니다. 보시는 바와 같이 맨위의 좌표계 부분과 그 밑의 시간설정입니다. 3) 좌표의 좌표시스템을 GEO(meters)로 설정 하십시오. 4) 화살표의 를 클릭하여 - "World Grid 96"을선택하고 OK를 선택합니다.

OK를 선택합니다.

OK를 클릭하면 다음과 같은 화면중앙에 저장 중 메시지가 나타납니다.

이 메시지가 끝나고 나면 위의 화면이 나타납니다.

3. 데이터 다운로드 및 프로젝트로 가져오기.

		파일 다운로드 : 이 버튼을 클릭하면 새로운 데이터를 장비로부터 직접 다운로드 받게 됩니다. STRATUS의 경우에 사용합니다. 데이터 파일 가져오기 : 이 버튼을 클릭하면 기존에 저장되어 있는 데이터를 불러옵니다. GSR2600, RADIAN IS에 사용합니다.

※ 먼저 다운로드 버튼을 누르게 되면 다음의 화면이 나타납니다.

왼쪽은 다운받을 위치를 표시하는 부분이며 오른쪽은 리시버의 메모리부분입니다.

먼저 리시버와 컴퓨터를 연결한 후 화살표의 Connect를 클릭합니다. 클릭하면 오른쪽의 리시버부분에 관측파일이 표시되며 이 파일을 화면중앙의 ‘Connect’ 아이콘을 클릭하면서 다운을 받으면 됩니다.

연결이 되지 않을 경우는 [Setting]을 선택해 Com port를 정확히 지정하세요.

	메모리 카드에서 컴퓨터로 데이터를 다운로드 한 후, 저장된 데이터를 프로젝트로 가져오기 합니다.

Rinex 데이터를 프로젝트로 가져오기 할 경우는 파일 형식을 “Rinex V2 관측 파일 (*.??O)으로 변경한 후 가져오기 합니다.

1) 관측파일을 선택한 후 열기를 누릅니다.

오른쪽의 정보는 각 관측파일의 위성의 주단위와 초를 나타낸 정보입니다.

예를 들어 1274는 위성을 쏘아올린 시점부터 관측시점이 1274번째 주 이며 그 이하는

일요일 0:00를 기준으로 359860초라는 말입니다.

주의: ‘파일을 스테틱 포인트로 인식’ 에 반드시 체크 하세요.

관측파일은 확장자명이 PDC이며 Trimble, Ashutec의 Raw file import가 가능합니다. 불러들일 때 한 파일씩 선택하는 것과 한번에 여러 파일을 선택하는 것이 가능합니다.

위의 메시지는 안테나 종류 및 높이에 대한 정보가 없다는 메시지 입니다.

프로그램에서는 관측할 때 안테나의 정보가 없어도 나중에 프로그램 상에서 정보를 입력하는 것이 가능합니다.

따라서 오류가 아니므로 그대로 확인 버튼을 누르시면 됩니다.

	Import 도중 좌측과 같은 경고 메시지가 나올 경우가 있습니다. 좌측의 메시지는 두 파일에 포함된 좌표의 거리가 50m 이내이므로 이 파일을 하나로 합칠까요? 아니면 2개로 분리할까요? 하는 질문입니다.

기준점 측량 시 Session을 나누어 할 경우는 한 점을 두 번 이상 관측 할 경우가 있습니다. 이 경우  같은 점을 관측 한 데이터 이지만 파일이 두개 이상이므로 확인 메시지가 나오는 것입니다.  이럴 경우는 [Yes]를 선택합니다.

하지만 RTK 측량 시나 50m 이내의 점에 관한 관측이 이루어질 경우 각각 틀린 점이기  때문에  [No]를 선택해 개별적인 포인트로 인식을 시킵니다.

2) 관측파일을 모두 선택하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

확인 후 OK버튼을 누릅니다.

위와 같이 포인트를 import 한 후 같은 시간 관측 포인트끼리 기선이 연결됩니다.

관측파일을 모두 선택하여 불러들이면 위의 화면이 나타납니다.

위의 화면은 계산되어지기 전의 화면입니다. 벡터 계산은 물론 계산전의 데이터를 전부 Import한 화면입니다.

4. Point 편집하기

프로젝트에 가져오기한 포인트에 대한 관측 정보를 입력합니다.

관측 정보 : 포인트 이름.

안테나 모델.

안테나 높이.

	1) 위의 ‘새이름’을 클릭하시면 화면 중앙의 ‘포인트명 변경’창이 나옵니다. 그곳에 새로운 포인트 명을 입력하시고 OK를 누릅니다.

2) 관측 정보에서 사용 ‘안테나’ 와 ‘안테나 높이’를 입력 합니다.

	‘관측정보’에서는 안테나의 종류, 높이 측정 방법(Radian :600Slant/Vert, Radian_IS_Slant / Vert,stratus_Slant/Vert) 및 높이를 입력합니다. 관측시간에 관한 정보 확인도 가능합니다.

	지금까지의 작업이 모두 끝나면 이제부터 후처리를 시작합니다.

5. 기선처리 기준점 선택

✽ 중요 체크 포인트

본 프로그램은 참조점을 선택하지 않으면 자동적으로 참조점을 선택해서 후처리하겠다는 메시지가 뜹니다.

컴퓨터가 자동적으로 참조점을 선택하는 경우는 관측파일을 불러들인 순서의 맨처음 관측파일이 참조점으로 형성됩니다.

새롭게 개발된 후 처리 Software에서는 관측시간에 따른 참조점 지정은 하지 않습니다.

현재 이 프로그램에는 관측점에 대한 원시 파일의 상태를 확인할 수 있는 도구가 있으므로 이 기능을 사용하여 참조점을 지정하면 더욱 고정도의 처리 결과를 얻을 수 있습니다.

그리고 정확한 성과를 알고 이 점을 참조점으로 삼는 다면 알고있는 참조점을 클릭하여 선택한 후 좌표를 입력해주십시오.

1) 기선 해석의 Reference 지정을 위한 관측위성 상태의 확인

	후 처리 전에 기준이 될 점을 선별하는 작업입니다. 메뉴바의 분석을 선택하고 ‘관측된 위성 수’를 클릭하십시오.

‘분석 ➝ 원시관측 ➝ 관측된 위성 수’ 클릭

이 화면에서 각 점의 관측위성의 관측시간별 위성 수를 확인할 수 있습니다.

관측점 파일명을 표시하는 부분을 선택하면서 확인 가능합니다.

이 화면에서 각 점의 관측위성의 관측시간별 위성 수를 확인할 수 있습니다.

관측점 파일명을 표시하는 부분을 선택하면서 확인 가능합니다.

위 화면은 각 시간대에서의 각 위성의 위성 수신상태를 그래프형태로 나타내어 줍니다.

(Cycle Slip(그래프의 검은 부분)등이나 위성의 데이터 수신상태 등을 확인함)

# 위의 각 항목의 내용을 확인하여 지정할 참조점을 선택하는데 참고합니다.

✽ 기준점을 선택함에 있어 가장 일반적인 방법은  관측 시간이 가장 긴 포인트를

선정하는 방법이 있습니다.

상단의 메뉴바에서 ‘선택’ ➝ ‘포인트’를 클릭 하십시오.

2) 기준점 중에서 "관측시간" 시간을 확인하여 관측 시간을 확인 합니다.

	만약 맨위의 점 “삼각23”을 참조점으로 선택한다면 “단일 포인트 위치 계산“에 클릭을 하고 좌표를 입력한 후 OK를 누릅니다. WGS84 좌표를 알고 있을 경우(상시관측소 데이터) 바로 위의 "기준 좌표로 사용"을 선택한 후 위도, 경도, 타원체고를 입력합니다.

6. 기선처리

	1) 후 처리를 하기위해 메뉴 바에 [도구]를 선택 그 밑의 [기선 처리 실행]을 선택합니다.

	만약 포인트 편집에서 안테나의 종류 및 높이를 입력하지 않았다면 위의 경고 메세지가 나옵니다. [No]를 선택해 이 경고 메시지가 나오는 포인트의 포인트 편집에 가서 [관측정보]란에 정확한 정보를 모두 입력합니다.

위의 화면은 후처리 중 이라는 화면입니다. (3/25)이라는 것은 25개의 Vector중에 세번째 Vector를 계산 중 이라는 설명입니다. 빨간선은 계산전의 모습이고 분홍색은 계산 중, 그리고 녹색은 계산이 완료 했다는 설명입니다. 후처리가 종료하면 우측의 화면이 나옵니다.

바탕의 녹색선은 위에서 말한 것처럼 계산이 완료되었다는 설명입니다.

이후 확인 버튼을 클릭하면 밑의 화면이 나옵니다.

위의 화면은 후처리한 다음의 결과를 요약한 화면으로서 맨 위부터 설명하면 프로그램명과 그 밑의 프로젝트명과 위치, 선택되어진 좌표계 그리고 Datum과 25개에 관한Vector에 관한 설명입니다.

그 밑의 메시지는 모든 Vector가 고정 되었다는 설명입니다.

그리고 각 점간의 Vector계산시의 설명과 계산방식의 결과(고정 또는 유동으로 표현됨)이며 사거리, 총 관측 데이터의 사용 퍼센트,  비율, RMS, 표준편차의 순서입니다.

✽ 참 고

비율

만약 Vector가 유동된 경우 비율의 결과치는 나오지 않습니다. 비율이란 최상의 방법과 차선의 방법에 의한 해결시의 비율로 그 값은 4 이상을 권장합니다.

cf) 안테나와 위성까지 L1파장의 수를 나타내는 정수를 본 프로그램은 풀어갑니다.

곧 그 정수는 상당히 큽니다. 만약 Multiphase가 존재하거나 5개의 위성만을 사용한 GPS Data라면 이 정수를 계산하기가 어렵습니다.

그래서 본 프로그램은 각 위성에서 3개 또는 그 이상의 다른 정수를 선택합니다.

그리고 얼마나 그 숫자들이 일치하는지 가능한 모든 조합을 합니다. 그 조합에 결과를 숫자를 비교한 값이 비율이며 그 비율이 2 이하 이면 그 Vector는 유동이 됩니다.

만약 유동 Vector가 있을 경우 '벡터 편집기'에서 "Parameter"항목의 위성제거를 선택하여 Residual(잔류오차)이 큰 위성을 제거하거나 시간을 관측 조정하여 고정시킵니다.

하지만 현재 계산된 거리가 망조정시 계획한 망정밀도 안에 들어 오는 거리일 수 있으므로 유동된 벡터를 포함하여 일단 망조정을 합니다.

2) 벡터의 확인.

	상단의 메뉴바에서 ‘처리된 벡터’의 ‘벡터 보고서’를 선택합니다.

위와 같이 [벡터 보고서]화면이 나옵니다. 여기서는 각 Vector의 정확한 정보를 확인할 수 있습니다.

가장 하단의 Warring 에서 각 위성별 불량상태를 판단합니다.

4) 벡터 잔차 보기 (불량 위성에 대한 잔차율)

벡터 보고서에서 오른쪽 마우스를 클릭한 후, “벡터 잔차”를 선택합니다.

# 만약 유동된 Vector라면 벡터 보고서의 최하단부 또는 벡터 잔차의 그래프에서 가장 잔차가 큰 위성을 확인하여 불량한 위성을 제거해 다시 Processing하여  벡터를 고정시킵니다.

7. 유동 벡터의 재처리.

1) 유동된 벡터를 더블 버튼을 클릭합니다.

	그림의 기선 중간 부분을 더블클릭 하면 다음의 ‘벡터 편집기’가 나옵니다. 그 하단의 표시부분의 파라메터를 클릭하면 위성제거를 할 수 있는 아래의 화면이 나옵니다.

	2) 파라메터를 클릭후 좌측의 순번에 따라 제거할 위성 번호를 선택 합니다.

기선 처리 파라메터 창이 나오면 상단에서 ‘위성’(1번 )을 클릭합니다.

그리고 ‘표준 기선 처리 파라메터 사용’(2번 )에 체크된 ✔ 표시를 해제 하십시오.

3번의 추가를 클릭하고 제거할 위성을 (4번)을 선택 하시면 됩니다.

제거할 위성 수 만큼 추가를 클릭하고 제거해야할 위성번호를 반복적으로 선택하면 됩니다.

단, 남아 있는 사용위성은 최소 6개(7개 이상을 권장)가 있어야 합니다.

제거할 모든 위성을 선택한 후 를 클릭합니다.

위성을 제거한 벡터가 활성화 됩니다.

3) 다시 [기선 처리 실행]을 실행 합니다.

위의 과정이 끝나면 Vector에 관한 정보를 확인합니다.[벡터 보고서]를 확인합니다.

	다음은 메뉴바의 [분석 ➝ 측점 목록]을 선택합니다. 측점목록상에는 더욱더 상세한 각 점에 대한 정보를 확인 할 수 있습니다.

✽ 현재의 측점목록은 기선처리 후의 좌표로 망조정 전의 좌표입니다.

8. 환폐합차 점검

1) [분석 ➝ 루프 폐합...]을 선택합니다.

화면 상단에는 망도가 표시되며, 하단에 폐합차 리포트가 표시됩니다.

3) 폐합시킬 벡터를 차례대로 선택합니다.

단일 세션일 경우 최외각 벡터만 폐합차를 점검하며, 세션에 중복 벡터가 포함될 경우 중복 벡터를 따로따로

선택해 폐합차를 점검합니다.

4) 마우스를 하단의 결과 리포트로 이동한 후 오른쪽 마우스를 누릅니다.

5) “루프 리포트 출력”을 선택해 환폐합차 보고서를 인쇄하거나, 그 밑의 “루프 리포트 저장”을 선택해 리포트를 텍스트 파일로 저장합니다.

9. 망조정하기(Adjustment)

1) 먼저 망조정 보고서에서 표준잔차가 증가하는 순서로 리포트 옵션을 변경합니다.

2) 망조정 고정 포인트 선택

	1번 “기준 좌표로 사용”의 Box를 클릭해 ✓마크를 제거합니다. 2번 망조정을 하기 위해서는 반드시 한 점은 수평고정과 수직고정에 ✓ 마크를 체크해야 합니다. 를 선택합니다.

한 점을 고정하면 위의 화면처럼 한 점이 파란색으로 표시됩니다.

	3) 후처리의 여러가지 데이터를 확인 후 망 조정을 합니다. 망조정은 메뉴바의 [도구➝망조정 실행➝망평균 조정] 을 선택합니다. 주의 : 만약 여러분이 망 조정을 하기 전에 한점 이상을 고정 시키지 않았다면 다음의 화면이 나타나게 됩니다.

	좌측의 메시지는 바로 위에서 언급한 바와 같이 한점 이상을 고정시키지 않았기 때문에 자동적으로 고정을 시킬 것 인가에 대한 질문입니다. [예]를 선택하면 우리가 처음에 관측파일을 불러올 때 제일 처음 Reference시킨 점이 자동적으로 고정이 됩니다. [아니오]를 선택하면 관측점을 고정시킬 기회를 다시 줍니다.

망 조정이 끝나면 다음의 메시지가 나옵니다. 확인을 클릭하면 망 조정이 끝난 후의 점에 대한 정보가 나옵니다.

망조정에 대한 결과를 보여줍니다.

망조정 보고서의 가장 하단의 “모든 벡터가 설계된 망 정확도 범위를 만족합니다.” 의 경우는 모든 벡터가 망조정 범위를 만족시키므로 위의 결과를 사용할 수 있다는 의미입니다.

만약 결과가 위와 같이 “설계된 망 정확도 범위를 이탈했습니다.” 결과가 나올 경우

각 각의 벡터의 잔차를 확인 후 “처리 가중치”를 조정해 다시 망조정을 합니다.

4) 망조정 잔차 보고서를 확인 [분석 ➝  조정 ➝ 잔차 보고서]를 선택합니다.

	[분석➝망조정➝잔차보고서]를 선택합니다. 다음의 화면으로 정보를 확인합니다.

표준 잔차(Standardized Residual)가 큰 벡터의 가중치 조정

먼저 표준 잔차가 가장 큰 벡터를 더블 클릭하면 아래의 벡터 편집기가 창이 나옵니다.

5) 벡터 편집기 창이 뜨면 프로세싱을 선택하고 [처리 가중치]를 1에서 0.5 또는 0.2로 줄입니다.

	마우스 오른쪽을 클릭하여 "모두 선택"을 선택 후 다시 망조정을 합니다. 망조정 리포트의 "VF"값의 감소를 확인하며 각 벡터의 가중치를 줄여가며 반복적으로 망조정을 하여 최종적으로 "모든 벡터가 설계된 망 정확도 범위를 만족합니다." 의 결과를 얻도록 한다. 잔차 보고서의 "보정된 관측값과 측정 거리"에서 각 관측점 간의 GPS 수평거리와 지형적인 거리를 확인 할 수 있습니다.

10. 망 조정 결과 : Chi-Square

망조정 리포트는 망 조정한 결과를 통계학적으로 분석한 결과를 제시합니다. "Chi square test"를 통한 오차율을 수치로 나타냅니다. 본 테스트를 통해 Variance factor  (VF)값이 결정되며 그 범위도 표시됩니다.

망 조정 후 VF값이 범위 안에 있으면 가장 이상적인 결과를 얻을 수 있습니다. 또한  보고서의 가장 하단부의 "모든 벡터가 설계된 망 정확도 범위를 만족합니다."이란 결과를 볼 수 있습니다. 만약 VF값이 허용범위를 초과하며 하단의 결과가 "설계된 망 정확도 범위를 이탈 했습니다."로 나올 경우는 잔차보고서의 "관측값 및 잔차"의 Standardized residuals의 수치와 *,**등의 표시를 확인하여 그 수치가 가장 큰 Vector들을 망 조정에서 제외 시키거나 각 벡터의 "가중치"를 줄여가면서 VF값을 범위 안으로 들어오도록 만들어 "모든 벡터가 설계된 망 정확도 범위를 만족합니다."의 결과를 얻도록 한다.

상기의 과정은 Step-by-step으로 수행하며 만약 불필요한 벡터를 제외시킨 후에도 VF값이 범위에 들어오지 않았지만 그 결과가 "모든 벡터가 설계된 망 정확도 범위를 만족합니다." 라고 나오면 현재의 Data를 사용한 최선의 망 조정 결과라고 판단하면 됩니다.

11. 지역 좌표 변환

1) 상단의 Tool bar 에서 지구본( ; Coordinate System)을 클릭하면 [좌표 시스템 선택] 창이 나옵니다.

2) 좌표 시스템 선택 창이 나오면 [추가]를 클릭 합니다.

3) ‘맵 투영 정의’ 창이 나오면 [LCLGRID]를 선택합니다.

[단축 이름]에는 현재의 Project 이름을 입력 하는 것이 좋습니다.

[상세 이름]에는 사용자가 구별할 수 있는 이름을 입력합니다.

[기준투영] : 측량 지역의 원점을 선택합니다.된 TM에서 TM으로 변환이 되며,

[Ref 표시] : "기준 투영과 동일"로 할 경우 기준 투영과 동일한 좌표계로 표시됩니다.

4) 모든 설정이 끝나면 하단의 [가져오기]를 선택합니다.

5) Project안의 포인트 중 기준점(삼각점) 을 선택한 후 [가져오기]를 선택합니다.

선택한 포인트가 ‘가져오기’ 된 것을 확인 후 [확인]을 클릭합니다.

E 좌표 : 현행 좌표의 E값

N 좌표 : 현행 좌표의 N값 을 입력합니다.

[계산]를 클릭합니다.

각 포인트간의 잔차와 하단부의 RMS를 확인합니다.

X, Y 의 잔차가 큰 포인트는 선택해 [삭제]하고, 다시 계산합니다.

단, 3점 이상일 경우 RMS가 계산 됩니다.

[OK]를 선택하면 새로운 지역 평면 좌표계가 생성됩니다.

6) 모든 설정이 완료 되면 지역 좌표계를 프로젝트에 적용 시킵니다.

12. 최종 좌표 확인

"Point List"를 선택해 최종 좌표를 산출합니다.

13. Rinex 파일 변환하기

1) Rinex 변환을 하기 위해서[도구 ➝ RINEX 파일로 변환]을 선택합니다.

	위와 같은 화면이 나옵니다. 위의 화면의 File type의 화살표를 선택합니다. 파일 타입을 선택합니다. 2) 변환할 파일을 선택하기 위해 부분 을 클릭하여 변환할 파일을 선택합니다.

3) Project에 있는 포인트들을 Rinex로 변환 시킬 경우 포인트명, 안테나, 안테나 종류등의 정보를 Rinex에 포함시

켜야 하므로 [예]를 선택합니다.

[아니요]를 선택할 경우 아래와 같이 편집할 수 있습니다.

	좌측의 화면은 Rinex파일로 변환할 때의 헤더부분의 정보입니다. 위의 정보 중 Antenna의 높이가 가장 중요하므로 이부분만 넣어주셔도 상관없음. 다음의 화면은 Rinex파일로 변환의 완료 화면입니다.

14. Export하기

[도구➝내보내기➝벡터 or 포인트]를 선택합니다.

SDR로 내보내기

[모두 선택]을 클릭합니다.

위의 화면처럼 내보내기(Export)위한 파일의 형태를 지정하시고 좌표를 설정합니다.

그리고 OK를 클릭합니다.

Export할 파일의 저장위치와 파일이름을 입력한 후 저장합니다.

나중에 확인할 때는 TXT파일로 확인합니다.

파일을 열면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

TEXT로 내보내기

[모두 선택]을 클릭합니다.

위의 화면처럼 내보내기(Export)위한 파일의 형태를 지정하시고 좌표를 설정합니다.

그리고 OK를 클릭합니다.